СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА И ИХ СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ВИДЫ ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИХ СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Сигнальные цвета и их смысловое значение*** | | |
|  | | |
| Сигнальный цвет | Смысловое значение | Контрастный цвет |
| Красный | Запрещение, непосредственная опасность, пожарная опасность, обозначение пожарной техники и оборудования, технических средств противопожарной защиты (далее - ТСППЗ) | Белый |
| Желтый | Предупреждение, возможная опасность | Черный |
| Синий | Предписание | Белый |
| Зеленый | Безопасность, обозначение путей эвакуации и эвакуационных (запасных) выходов | Белый |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Виды знаков пожарной безопасности, их смысловое значение и порядок применения*** | | | |
|  | | | |
| № п/п | Знак пожарной безопасности | Смысловое значение | Порядок применения |
| Знаки пожарной безопасности для обозначения ТСППЗ | | | |
| 1 |  | Кнопка включения систем пожарной автоматики | Используется для обозначения места ручного пуска систем пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункты) подачи звукового сигнала, оповещающего людей о пожаре |
| 2 |  | Сигнально-звуковое устройство | Используется индивидуально или совместно со знаком пожарной безопасности 1 |
| 3 |  | Телефон для использования при пожаре | Используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной аварийно-спасательной службой |
| Знаки пожарной безопасности, используемые для обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов | | | |
| 4 |  | Эвакуационный (запасный) выход | Используется для обозначения эвакуационных выходов |
| 5 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-техническому оборудованию |
| 6.1 |  | Дверь эвакуационного выхода, открывающаяся с правой стороны | Используется для обозначения эвакуационных выходов |
| 6.2 |  | Дверь эвакуационного выхода, открывающаяся с левой стороны |
| 7.1 |  | Направление к эвакуационному выходу (направо) | Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| 7.2 |  | Направление к эвакуационному выходу (налево) |
| 7.3 |  | Направление к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости направо вверх) |
| 7.4 |  | Направление к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости налево вверх) |
| 7.5 |  | Направление к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости направо вниз) |
| 7.6 |  | Направление к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости налево вниз) |
| 8.1 |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз) | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз |
| 8.2 |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз) |
| 9.1 |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх) | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вверх |
| 9.2 |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх) |
| 10 |  | Разбей стекло | Используется в случаях, когда требуется разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу для открывания двери, или разбить стеклянную панель, чтобы выйти из здания, помещения |
| Знаки пожарной безопасности для обозначения пожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, водоисточников | | | |
| 11 |  | Место размещения пожарного оборудования | Используется для обозначения места нахождения различных видов пожарного оборудования, заменяя необходимость использования нескольких знаков пожарной безопасности (например, знаков пожарной безопасности 12 и 13) |
| 12 |  | Огнетушитель | Используется для обозначения места нахождения огнетушителя |
| 13 |  | Пожарный кран | Используется для обозначения места нахождения пожарного крана |
| 14 |  | Пожарная лестница | Используется для обозначения места нахождения пожарной лестницы |
| 15 |  | Пожарный водоисточник | Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 16 |  | Пожарный сухотрубный стояк | Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 17 |  | Пожарный гидрант | Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке пожарной безопасности должны быть нанесены цифры, обозначающие расстояние от места установки знака пожарной безопасности до гидранта в метрах |
| Знаки пожарной безопасности для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения | | | |
| 18 |  | Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества | Используется в целях указания на наличие легковоспламеняющихся веществ |
| 19 |  | Пожароопасно: окислитель | Используется в целях указания на наличие окислителя |
| 20 |  | Взрывоопасно: взрывоопасная среда | Используется в целях указания на наличие взрывоопасной среды или взрывчатых веществ |
| 21 |  | Запрещается тушить водой | Используется в местах, где тушение водой не допускается |
| 22 |  | Запрещается курить | Используется при наличии угрозы возникновения пожара от курения |
| 23 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Используется при наличии угрозы возникновения пожара от применения открытого огня или курения |
| 24 |  | Место курения | Используется для обозначения места курения |
| Вспомогательные знаки пожарной безопасности, не имеющие самостоятельного применения | | | |
| 25.1 |  | Направление эвакуации | Используется на путях эвакуации совместно со знаком пожарной безопасности 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу |
| 25.2 |  | Направление эвакуации (стрелка под углом по 45°) | Используется на путях эвакуации совместно со знаком пожарной безопасности 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу |
| 26.1 |  | Направление к месту нахождения пожарной техники и оборудования, ТСППЗ | Используется совместно с одним из знаков пожарной безопасности 1-3 или 11-17 |
| 26.2 |  | Направление к месту нахождения пожарной техники и оборудования, ТСППЗ (стрелка под углом по 45°) |  |